

“CORNER GROUP”

M. Sadoveanu str., 12,
Chisinau, Republica Moldova

Tel. +373 68893306

E-mail: corner.cons@gmail.com

1. Сырьё, используемое при проектировании и производстве каркасов по технологии ЛСТК:

- Марка стали DX51D+Z (горячее цинкование от 100 до 275 гр/м2);

 2. Программное обеспечение:

 - Vertex BD-pro, Vertex Systems Oy, Tampere;Finland;

 - Eurocode United Kingdom

Основные области применения - легкие жилые низкоуровневые конструкции от 1 до 4 этажей, легкие коммерческие постройки, институциональные строительные конструкции и сборные временные конструкции.

* Запатентованная технология профилирования, высокопроизводительная производственная система с 12 наборами инструментов для создания полной системы стального каркаса.
* Наше оборудование работает с размером C-профиля: 89 мм.
* Толщина металла от 0,7 до 2 мм.

Видео с нашего цеха по производству изделий из ЛСТК:

<https://www.youtube.com/watch?v=ScN1viGfEzQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=0P1kIOEImsc>

<https://www.youtube.com/watch?v=tscFyYpM6Q4>

<https://www.youtube.com/watch?v=ch8XsTwDbTg> – полный процесс от загрузки оцинкованной ленты до выхода маркированной продукции.